**Podrobnosti o povoľovanej prevádzke**

**( stručné zhrnutie predložené prevádzkovateľom )**

**Prevádzkovateľ:**

Duslo, a.s., Šaľa

**Adresa prevádzkovateľa:**

Duslo, a.s.

Administratívna budova ev. č. 1236

927 03 Šaľa

**Názov prevádzky:** Močovina 3

**Intenzifikácia výrobne močoviny 3 -**

Názov stavby: „Intenzifikácia výrobne močoviny 3“

**Umiestnenie stavby:**

Stavba sa realizovala na pozemkoch parcelné číslo:

6040/1, k.ú. Močenok – objekt č. 30-08

 stavenisko

6040/200, k.ú. Močenok – objekt č. 42-15

6040/201, k.ú. Močenok – objekt č. 42-16

6040/ 202, k.ú. Močenok – objekt č. 42-22

6040/ 464, k.ú. Močenok – objekt č. 42-21

Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely sú zapísané v liste vlastníctva č.

841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

1579/25, k.ú. Trnovec nad Váhom – objekt č. 42-22

1579/26, k.ú. Trnovec nad Váhom – objekt č. 42-21

Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely sú zapísané v liste vlastníctva č.

593 v k.ú. Trnovec nad Váhom. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Kraj: Nitriansky

Okres: Šaľa

Katastrálne územie: Močenok

**Základné údaje o stavbe:**

# Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

## Stavebné objekty

SO 01 Stavebné úpravy v a pri existujúcom objekte č. 42-15

## Prevádzkové súbory

PS 01 Intenzifikácia výrobne močoviny 3

Predmetom stavby "Intenzifikácia výrobne močoviny 3" v Dusle, a.s., Šaľa bolo intenzifikáciou súčasného výrobného zariadenia navýšiť výrobu močoviny zo súčasnej kapacity 600 t/deň na 900 t/deň ( 600 t/deň prilovanej močoviny + 300 t/deň močoviny v roztoku resp. 900 t/deň močoviny v roztoku ).

Intenzifikácia technologického zariadenia bola navrhnutá na základe analýzy súčasného stavu výroby licenzorom technologického procesu, firmou Stamicarbon.

Realizáciou predmetnej stavby „Intenzifikácia výrobne močoviny 3“ nedošlo k zmene druhov používaných surovín, ani k zmene druhu produktu výroby.

**Automatizovaný merací systém emisií amoniaku -**

Automatizovaný merací systém emisií amoniaku bol inštalovaný na výduchoch ventilátorov granulačnej veže poz. č. 1051, 1052, 1053, 1054 prevádzky „Močovina 3“ podľa projektovej dokumentácie stavby „Kontinuálne meranie emisií NH3 na výrobni Močovina 3, Duslo Šaľa“ a v zmysle stanoviska SIŽP k Ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác č. 4682-16782/2014/Jur/370210805/Ohl zo dňa 09.06.2014.

Stručný popis lokality prevádzky:

Stavba " Kontinuálne meranie emisií NH3 na výrobni Močovina 3 " sa realizovala v areáli Duslo, a.s., Šaľa v objekte č. 42-16, parcelné číslo 6040/201.

Vlastníkom uvedenej parcely je Duslo, a.s., Šaľa. Parcela je zapísaná v liste vlastníctva č.

841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

# Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

## Stavebné objekty

## Nie sú

## Prevádzkové súbory

##  PS 01 – Úprava výduchov ventilátorov a obslužné plošiny

##  PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 03 ***–*** Emisný monitorovací systém

PS 04 – Systém kontroly a riadenia

PS 05 – Rozvod tlakového vzduchu

**Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Močovina 3“:**

* povolenie užívať stavbu *„Intenzifikácia výrobne močoviny 3“* na skúšobnú prevádzku( realizáciou tejto stavby sa uskutočnila zmena stavby *Duslo IV. etapa* ) v lehote 25 mesiacov, t.j. o ďalších 13 mesiacov na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

* povolenie trvania skúšobnej prevádzky automatizovaného meracieho systému emisií amoniaku v lehote 27 mesiacov, t.j. o ďalších 15 mesiacov.

Dátum: 30.06.2015

 Ing. Jozef Mako

 vedúci OŽPaOZ